### STANDARDY UTRZYMANIA DRÓG

| **Standard**  (w kolejności od najwyższego do najniższego) | **Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu** | **Dopuszczalne odstępstwa od standardu** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **po ustaniu opadów od stwierdzenia**  **śniegu** | **po stwierdzeniu występowania zjawisk** |
| **I** | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości wraz z poboczami.  Jezdnia posypana na całej długości. | Dotyczy jezdni i poboczy:   * luźny 4 godz. * błoto pośniegowe - 4 godz. * pobocza – 6 godz.   (może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu ). | * gołoledź - 3 godz. * szron – 3 godz. * Szadź – 3 godz. * śliskość pośniegowa – 3 godz. * lodowica – 4 godz. |
| **II** | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości wraz z poboczami .  Jezdnia posypana na całej długości. | Dotyczy jezdni i poboczy:   * luźny 6 godz. * błoto pośniegowe - 6 godz. * pobocza – 8 godz.   (może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu ). | * gołoledź—4godz. * szron – 4 godz. * Szadź – 4 godz. * śliskość pośniegowa – 4 godz. * lodowica – 5 godz. |
| **III** | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości razem z poboczami.  Jezdnia posypana na całej długości. Jezdnia posypana o pochyleniu > 4% | Dotyczy jezdni i poboczy:   * luźny – 8 godz. * zaspy i języki śniegowe – lokalnie 8 godz. * błoto pośniegowe – 8 godz. * pobocza 10 godz.   (może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu). | * gołoledź – 6 godz. * szron – 6 godz. * Szadź – 6 godz. * śliskość pośniegowa – 8 godz. * lodowica – 6 godz. |
| **IV** | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości .  Jezdnia posypana o pochyleniu > 6% | Dotyczy jezdni :   * luźny – 12 godz. * zajeżdżony – występuje * nabój śnieżny – występuje * zaspy do 16 godz.   Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.  (może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu). | * gołoledź – 10 godz. * śliskość pośniegowa – 10 godz. * lodowica – 10 godz. |
| **V** | Jezdnia odśnieżona .  W miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.  Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | * luźny - 16 godz. * zajeżdżony -występuje * nabój śnieżny -występuje * zaspy - występują do 24 godz.   Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych:   * gołoledź pośniegowa   - 12 godz. |
| **VI** | Jezdnia zaśnieżona.  Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.  Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego. | * luźny występuje * zajeżdżony-występuje * nabój śnieżny -występuje * zaspy - występują do 48 godz. * Dopuszcza się przerwy w komunikacji do   48 godz. | W miejscach wyznaczonych:   * wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu – 24 godz. |