### STANDARDY UTRZYMANIA DRÓG

| **Standard**(w kolejności od najwyższego do najniższego) | **Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu** | **Dopuszczalne odstępstwa od standardu** |
| --- | --- | --- |
| **po ustaniu opadów od stwierdzenia****śniegu** | **po stwierdzeniu występowania zjawisk** |
| **I** | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości wraz z poboczami. Jezdnia posypana na całej długości.  | Dotyczy jezdni i poboczy:* luźny 4 godz.
* błoto pośniegowe - 4 godz.
* pobocza – 6 godz.

(może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu ). | * gołoledź - 3 godz.
* szron – 3 godz.
* Szadź – 3 godz.
* śliskość pośniegowa – 3 godz.
* lodowica – 4 godz.
 |
| **II** | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości wraz z poboczami . Jezdnia posypana na całej długości.  | Dotyczy jezdni i poboczy:* luźny 6 godz.
* błoto pośniegowe - 6 godz.
* pobocza – 8 godz.

(może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu ). | * gołoledź—4godz.
* szron – 4 godz.
* Szadź – 4 godz.
* śliskość pośniegowa – 4 godz.
* lodowica – 5 godz.
 |
| **III** | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości razem z poboczami. Jezdnia posypana na całej długości. Jezdnia posypana o pochyleniu > 4%  | Dotyczy jezdni i poboczy: * luźny – 8 godz.
* zaspy i języki śniegowe – lokalnie 8 godz.
* błoto pośniegowe – 8 godz.
* pobocza 10 godz.

(może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu). | * gołoledź – 6 godz.
* szron – 6 godz.
* Szadź – 6 godz.
* śliskość pośniegowa – 8 godz.
* lodowica – 6 godz.
 |
| **IV** | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości .Jezdnia posypana o pochyleniu > 6%  | Dotyczy jezdni : * luźny – 12 godz.
* zajeżdżony – występuje
* nabój śnieżny – występuje
* zaspy do 16 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.(może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu). | * gołoledź – 10 godz.
* śliskość pośniegowa – 10 godz.
* lodowica – 10 godz.
 |
|  **V** | Jezdnia odśnieżona . W miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.  | * luźny - 16 godz.
* zajeżdżony -występuje
* nabój śnieżny -występuje
* zaspy - występują do 24 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych:* gołoledź pośniegowa

- 12 godz. |
| **VI** | Jezdnia zaśnieżona.Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego. | * luźny występuje
* zajeżdżony-występuje
* nabój śnieżny -występuje
* zaspy - występują do 48 godz.
* Dopuszcza się przerwy w komunikacji do

48 godz. | W miejscach wyznaczonych:* wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu – 24 godz.
 |